FTTH IP65 Anschlussbox 96 Fasern

FTTH IP65 Anschlussbox 96 Fasern,  
unbestückte Anschlussbox aus Kunststoff zum Anschluss von 96 Verbindungen, die über eine Faserüberlängenaufnahme verfügt. Neben einer schwenkbaren Spleißkassette enthält die Anschlussbox eine Aufnahme für Splitter und eine Kabelmantelabfangung. Die FTTH IP65 Anschlussbox bietet Platz für bis zu vier Gasblocker, Speedpipes sind einlegbar.  
Anwendung findet diese Box in optischen Telekommunikationsnetzen, im LAN, CATV Netzwerken, FTTH-Netzen sowie bei PON und G-PON.  
Lieferung mit Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage.

Anwendungsbereich: Außen  
Montageart: Wandmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Ja  
Material: Kunststoff  
Farbe: Grau  
Anzahl Kabeleinführungen: 20 (16x 2-3mm; 2x 15mm; 2x 18mm)  
Maximale Faseranzahl: 96  
Spleißschutztyp: Schrumpf  
Einlegbar Speedpipes, max. 4 Gasblocker  
IP Schutzart IP65  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen Staubeintritt  
Wasserschutz: Schutz gegen Strahlwasser  
Abmessungen: hxbxt 232mm x 358,5mm x 130,5mm  
Temperaturbereich: -25°C – 70°C  
Zugangsschutz: Spezialschraube

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: FTTH-BOX-OUT-6