Einbaulüfter 4-fach, RAL 7035

Einbaulüfter 4-fach, 1HE, RAL 7035,

geeignet zum Einbau im Dach o. Boden aller Netzwerk- und Serverschränke, 19“ Montage als

Einschublüfter mit optionalem Einbauset möglich, Steuerung mittels angeschlossenem Thermostat oder über separaten Temperaturregler, Thermostat und Montagematerial im Lieferumfang enthalten, rückseitiger Netzanschluss mittels Anschlussleitung auf Kaltgerätebuchse,
Nennspannung 230V, 50Hz, beleuchteter Ein-/Ausschalter, rückseitiger Erdungsanschluss über
Fastonstecker.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Schutzart: IP20

Abmessungen: hxbxt 44,45x482x352mm

Anzahl Ventilatoren: 4

Förderleistung insg.: 640m³/h

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691655V3