FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 1 Kupplung

FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 1 Kupplung,  
unbestückte 1-Port-Anschlussbox aus Kunststoff geeignet für SC-Simplex/ LC-Duplex/ E2000® Kupplungen, die über eine Faserüberlängenaufnahme verfügt. Die FTTH Indoor Anschlussbox findet Anwendung in optischen Telekommunikationsnetzen, im LAN, CATV Netzwerken, FTTH-Netzen sowie bei PON und G-PON.  
Lieferung mit 1x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage. Bei Nutzung von Crimpspleißschutz bitte beachten, dass diese nicht fest eingelegt werden können.

Anwendungsbereich: Innen  
Montageart: Wandmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein  
Material: Kunststoff  
Farbe: Weiß  
Maximale Faseranzahl: 2  
Spleißschutztyp: Schrumpf / Crimp  
Kupplungstyp: SC Simplex/LC Duplex/E2000®  
Max. Bestückung (Adapter): 1  
IP Schutzart IP20  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper  
Wasserschutz: Kein Schutz  
Abmessungen: hxbxt 148mm x 90mm x 16mm  
Temperaturbereich: 0°C – 50°C  
Zugangsschutz: Ohne

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: FTTH-BOX-IN-4