FTTH Indoor Box für 4 Fasern, 4 Kupplungen, Crimpversion

FTTH Indoor Box für 4 Fasern, 4 Kupplungen, Crimpversion
unbestückte 4-Ports-Anschlussbox aus Kunststoff geeignet für SC-Simplex/ LC-Duplex Kupplungen, die über eine Kabelführung und eine schwenkbare Spleißkassette verfügt. Die FTTH Indoor Anschlussbox findet Anwendung in optischen Telekommunikationsnetzen, im LAN, CATV Netzwerken, FTTH-Netzen sowie bei PON und G-PON.
Geeignet für Drop-Kabel zum Spleißen in der Dose mit Pigtail und für die Installation unterschiedlich langer vorkonfektionierter Drop-Kabel mit LC- und SC-Steckern.

Anwendungsbereich: Innen
Montageart: Wand-/Hutschienenmontage
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein
Material: Kunststoff
Farbe: Weiß
Maximale Faseranzahl: 4
Spleißschutztyp: Crimp
Kupplungstyp: SC Simplex/LC Duplex
Max. Bestückung (Adapter): 4
IP Schutzart IP20
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper
Wasserschutz: Kein Schutz
Abmessungen: hxbxt 80mm x 80mm x 28mm
Temperaturbereich: 0°C – 50°C
Zugangsschutz: Ohne

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: FTTH-BOX-IN-6