INFRALAN® Faserpigtail LC APC

INFRALAN® Faserpigtail LC APC,

der INFRALAN® LC Faserpigtailsatz besteht aus 12 Stück APC 8° Faserpigtails der Fasergüte OS2, deren Farben gemäß Farbcode DIN VDE 0888 in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink eingefärbt sind. Die Farbe vom 900μ Mantel ist auf den 250μ Mantel durchgefärbt. Das Einzelpigtail hat eine Hohlmantelfaser, mit der das Absetzen für Spleißvorgänge in einer Spleißkassette benutzerfreundlich durchgeführt werden kann.
Die INFRALAN® Singlemode Faserpigtails entsprechen der Qualitätsklasse B/2 nach IEC 61753-1 SM.
Die INFRALAN® Faserpigtails sind in einem Polybeutel verpackt, in dem die Stecker noch einmal separat mit einem Polybeutel umschlossen sind. Die Faser und der Stecker des INFRALAN® Faserpigtails sind mit dem INFRALAN® Logo gekennzeichnet. Die LC-Stecker sind konform zu Standard IEC61754-20, das Kabel ist Konform zu Standard IEC60793-2.

Typ: Aderpigtail

Fasergüte: OS2 APC 8°

Steckerfarbe: grün

Adertyp: Kompaktader

Knickschutztülle: aufgesteckt

Länge: 2,0m

Mantelmaterial: LSZH

Betriebstemperatur: -20 bis 70°C

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: IFP-LCA-2-12