FTTH Indoor Hutschienenbox für 4 Fasern, 4 Kupplungen

FTTH Indoor Hutschienenbox für 4 Fasern, 4 Kupplungen,  
unbestückte 4-Ports-Anschlussbox aus Kunststoff geeignet für SC-Simplex/ LC-Duplex/ E2000® Kupplungen, die über eine Faserüberlängenaufnahme und eine schwenkbare Spleißkassette verfügt. Die FTTH Indoor Anschlussbox findet Anwendung in optischen Telekommunikationsnetzen, im LAN, CATV Netzwerken, FTTH-Netzen sowie bei PON und G-PON.  
Lieferung mit 4x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wand- und Hutschienenmontage. Bei Nutzung von Crimpspleißschutz bitte beachten, dass diese nicht fest eingelegt werden können. Nur flanschlose Kupplungen verwenden.

Anwendungsbereich: Innen  
Montageart: Wand-/Hutschienenmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein  
Material: Kunststoff  
Farbe: Weiß  
Maximale Faseranzahl: 4  
Spleißschutztyp: Schrumpf / Crimp  
Kupplungstyp: SC Simplex/LC Duplex/E2000®  
Max. Bestückung (Adapter): 4  
IP Schutzart IP20  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper  
Wasserschutz: Kein Schutz  
Abmessungen: hxbxt 101mm x 81mm x 29mm  
Temperaturbereich: 0°C – 50°C  
Zugangsschutz: Ohne

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: FTTH-BOX-IN-5