Einbaulüfter für Wandverteiler

Einbaulüfter für Wandverteiler,

vorgesehen für Einbau in Boden oder Dach aller 19“ Wandgehäuse, Montagematerial für Schraubbefestigung inklusive, Stromversorgung und Erdung im Lieferumfang enthalten.

Nennspannung: 230V AC

Frequenz: 50Hz

Nennleistung: 22W

Drehzahl: 2700U/min

Geräuschpegel: 44dB(A)

Volumenstrom: 160m³/h

Temp.-Bereich: -10°C bis +70°C

Abmessungen: lxbxt 119x119x38mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691664