INFRALAN® 1-Port RJ45 Keystonehalter für Hutschienenmontage

INFRALAN® 1-Port RJ45 Keystonehalter für Hutschienenmontage,  
Modulträger aus Kunststoff eignet sich für die Montage auf Hutschiene TH35 nach DIN EN 60715 und besitzt eine Breite von 1 TE. Die im Lieferumfang enthaltene Endplatte dient zum Schutz vor Berührung und als Abschluss der Anreihung. Der Modulhalter ermöglicht die Aufnahme eines INFRALAN®-Keystone Moduls und ist unbegrenzt anreihbar.

Befestigungsart: Hutprofilschiene 35 mm

Bauform: schräg (Tragschienenadapter)

Werkstoff: Kunststoff

Farbe: RAL7035, grau

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: IMT-01-HS-GR