INFRALAN® RJ45 Keystone UTP Cat.6A / Class EA

INFRALAN® RJ45 Keystone UTP Cat.6A / Class EA,

Kunststoffgehäuse aus PC + ABS, Farbe weiß, Komponentenzertifizierung gemäß ANSI/TIA-586-C.2 und ISO/IEC 11801, Beschaltung ohne Spezialwerkzeug möglich, Kabelvorsortierer für AWG24/1 - AWG22/1, Paar-Management gemäß TIA/EIA 568 A/B, PoE-Standards IEEE802.3af/at/bt, geeignet für alle Verteilerfelder und Tragringe mit Keystoneausbruch, ANEXT optimiert mit INFRALAN®-Verteilerfeld IVF-24-SW-UTP, Lieferung mit beiliegendem Kabelbinder und Staubschutzkappe (aufklappbar).

Geltende Normen: ISO/IEC 11801
Lebensdauer: > 750 Steckzyklen

Kabeldurchmesser max. 8,5mm

Kontaktbeschichtung: 50μ“ vergoldet

Kontaktwiderstand: < 20 mΩ

Strombelastbarkeit: 2A @ 20°C

Temperaturbereich: -40°C bis +66°C

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: IKU-6A-KOP-1