INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 48G 50/125µ OM3

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 48G 50/125µ OM3,

Universalkabel, Multimode OM3, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen.

Mantel-Material LSZH in Farbe Schwarz, metallfrei, längswasserdicht, halogenfrei,
zentrale Bündelader gelgefüllt, mit multifunktionaler Glasrovingumspinnung, zweilagig,
als Zugentlastungselemente und nichtmetallischem Nagetierschutz.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2, flammwidrig nach EN 60332-3-24 und EN 60332-1-2, EURO-Brandschutzklasse Eca.

Außendurchmesser: 11,2mm

Zugkraft, langzeitig: max. 4000N

Querdruckfestigkeit: max. 150N/cm

Biegeradius: 170mm

Betriebstemperatur, bewegt: -20 bis 60°C

Betriebstemperatur, ruhend: -40 bis 80°C

Dämpfung, max. 850nm: 2,5db/km

Dämpfung, max. 1300nm: 0,7db/km

Rückstreukoeffizient 850nm: 1,483

Rückstreukoeffizient 1300nm: 1,478

Aufbau: 48G (4x12) Multimode OM3

VDE-Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH 48G50/125

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: 54548.1L-CPR