PLC Splitter 1 open End auf 4 SC/APC, 9/125µ G657A1

PLC Splitter 1 open End auf 4 SC/APC, 9/125µ G657A1,
geeignet für Singlemode G657A1, 900µm Faser. Die Eingangsseite ist ohne Stecker, auf der Ausgangsseite mit SC/APC Stecker. Hauptanwendung dieses Splitters ist auf Faser-Spleißverschluss und in optischen Verteilerkästen.

Art des Zubehörs: PLC Splitter
Anzahl der Steckverbinder vorne: 1
Farbe: Aluminium
Anwendung: CATV
Anschlussart vorne: offen
Anschlussart hinten: SC/APC
Aufteilung: 1 auf 4
Länge: 55 mm
Breite: 7 mm
Höhe: 4 mm
Einfügedämpfung (mit Stecker): < 7,4 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: FTTH-PLC4-SCA