FTTH Unterputzverteiler inkl. Spleißkassette und Verteilerplatte für Kupplungen

FTTH Unterputzverteiler inkl. Spleißkassette und Verteilerplatte für Kupplungen,
FTTH Unterputzverteiler mit Grundplatte und Haube mit Vorreiberverschluss

Mit Aufnahme für Spleißkassetten und Kupplungen

Vorbestückt mit einer Spleißkassette (ohne Kupplungen und Pigtails)

Lieferung:

Verteilerplatten für Kupplungen (6x SC Duplex oder LC Quad; 24x LC Duplex, E2000® oder SC Simplex; 12x ST oder FC)

4x Kabelführung

1x Kantenschutz

Lieferung ohne Spleißhalter

Optionales Zubehör:

53100.21 Spleißhalter für 12 Crimpspleiße

53100.8 Spleißhalter für 6 Schrumpfspleiße

FTTH-BOX-IN-UP-W Set Verteilerplatten für Kupplungen

Anwendungsbereich: Innen

Montageart: Unterputz

Material: Metall

Farbe: Grau

Kabeleinführung ohne Verschraubung: 4x variable Größe

Max. Anzahl Fasern: 24

Spleißschutztyp: crimp/ thermo

Geeignet für Kupplungen: SC Simplex/ LC Duplex/ E2000®

Max. Bestückung (Adapter): 24

IP Schutzart: IP20

Abmessungen: 380 x 380 x 83 mm

Temperaturbereich: 0 – 50°C

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: FTTH-BOX-IN-UP