LWL Rahmenset für 2 x E2000®, SC-Simplex, LC-Duplex, RAL9010

LWL Rahmenset für 2 x E2000®, SC-Simplex, LC-Duplex, RAL9010,
unbestücktes Rahmenset zur Aufnahme von 2 Durchführungskupplungen. Das Set bietet 2 Ports für E2000® Simplex, SC Simplex oder LC Duplex und einen 40°-Auslass. Der Außenring mißt 80x80mm und die Zentralscheibe 50x50mm nach DIN49075. Mit der Adapterplatte des Schalterprogramm-Herstellers ist das Set kompatibel zu jedem Schalterprogramm. Ein Beschriftungsfeld ist integriert.
Der Lieferumfang beinhaltet: 1 x Metallrahmen, 1 x Außenring, 1 x Zentralscheibe, 4 x M2-Schrauben

Aufputz: Ja
Unterputz: Ja
Kanaleinbau: Ja
Bodentank/Unterflurmontage: Ja
Befestigungsart: Schraube
Mit Buchse/Kupplung: Nein
Max. Bestückung (Adapter): 2
Geeignet für Kupplung: SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Mit Textfeld: Ja
Zentralplatte: Ja
Zentralplatte gemäß: DIN 49075
Abdeckrahmen: Ja
Auslassrichtung: abgewinkelt
Staubschutz: ohne
Werkstoff Tragring: Zinkdruckguss
Werkstoff Zentralplatte: ABS Kunststoff
Farbe: weiß
RAL-Nummer: 9010
Abmessungen: 80mm x 80mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: ET-25085FO