2-Port Rahmenset für Keystones, gerader Auslass, DIN49075, RAL9003 Signalweiß

2-Port Rahmenset für Keystones, gerader Auslass, DIN49075, RAL9003 Signalweiß,

Zur Aufnahme von allen EFB RJ45 Keystone Modulen (ausgenommen E-200100, E-20095, 37508.1)  
Rahmenset in 2-Port, gerader Auslass  
Außenring 80x80mm und Zentralscheibe 50x50mm nach DIN49075  
Kompatibel zu jedem Schalterprogramm mit der Adapterplatte des Schalterprogramm-Herstellers  
  
Mit integriertem Beschriftungsfeld  
**Lieferumfang:** Tragring, Außenring, Zentralscheibe

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Abmessungen: lxbxt 80x80mm

Tragring: Ja

Mit Beschriftungsfeld ja

Leitfabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: ET-25091